ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

 Инфрачервен контролер с 4 бутона

 

RGB контролер с инфрачервено wireless дистанционно създаден за настройка на RGB светодиодни осветителни тела- вградени led лампи, гъвкави светодиодни ленти, led модули, тела за реклама и тн. Удобен за свързване и употреба. Съобразен с актуалните нужди на потребителя. Има няколко режима на работа: бързо сменяне на светлините, постепенно, преливащо и пр.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Волтаж: DC12V; DC24V

Захранване: 4Ах3

Работна температура: 20 ͦ÷ 60 ͦС

Размери: 128х65х24mm

Работна дистанция: 20м

Начин на свързване: общ анод

НАЧИН НА РАБОТА: Уредът Ви дава възможност да го управлявате от панела или чрез дистанционното управление, включено в комплекта. Описание на функциите на бутоните:

Бутон А: Главният бутон сменя стилът на светене.

Бутон В: Увеличава скоростта, с която се сменят цветовете

Бутон С: Намаля скоростта, с която се сменят цветовете

Бутон D: Включване/изключване на уреда

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **Стил на светене** | Up key | Down key | ON/OFF Key |
| 1 | червено |  |  | Превключва |
| 2 | зелено |  |  | Превключва |
| 3 | синьо |  |  | Превключва |
| 4 | жълто |  |  | Превключва |
| 5 | циан |  |  | Превключва |
| 6 | лилаво |  |  | Превключва |
| 7 | бяло |  |  | Превключва |
| 8 | Бързо преминаване през 3 цвята | Увеличава скоростта | Намаля скоростта | Превключва |
| 9 | Бързо преминаване през 7 цвята | Увеличава скоростта | Намаля скоростта | Превключва |
| 10 | Плавно преминаване през 3 цвята | Увеличава скоростта | Намаля скоростта | Превключва |
| 11 | Плавно преминаване през 7 цвята | Увеличава скоростта | Намаля скоростта | Превключва |
| 12 | Бърза и плавна промяна | Увеличава скоростта | Намаля скоростта | Превключва |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

1.Напрежение ще повреди уреда.

2.Четирите проводника от изхода на контролера не трябва да се свързват погрешно. В противен случай това ще доведе до късо съединение.

3. Свържете изходите на контролера и LED съответствията според инструкциите

4.Не оголвайте кабела на контролера

5.Стандартната гаранция е една година. Тя не включва щети нанесени от неправилна експлоатация.

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ:

